<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EduNetworkBuilder>
  <!--This is a network file for EduNetworkBuilder.-->
  <Network>
    <message>Both networks work, but they need to be connected via VPN.  You have success when PC2 can ping PC1 and pc3 can ping pc0.</message>
    <title>VPNify</title>
    <height>1024</height>
    <width>1024</width>
    <itemsize>100</itemsize>
    <showlabels>False</showlabels>
    <level>3</level>
    <sortorder>3</sortorder>
    <uniqueidentifier>195</uniqueidentifier>
    <startinghelplevel>none</startinghelplevel>
    <device>
      <hostname>firewall0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>176</uniqueidentifier>
      <location>110,250</location>
      <mytype>firewall</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>172.16.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>176</hostid>
          <nicid>177</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>177</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wan</nictype>
        <nicname>wan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>176</hostid>
          <nicid>180</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>wan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wan</nictype>
        <uniqueidentifier>180</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>wan0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>176</hostid>
          <nicid>178</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>178</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>firewall1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>181</uniqueidentifier>
      <location>730,250</location>
      <mytype>firewall</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>172.16.5.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>181</hostid>
          <nicid>182</nicid>
          <hostname>firewall1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>182</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wan</nictype>
        <nicname>wan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>181</hostid>
          <nicid>185</nicid>
          <hostname>firewall1</hostname>
          <nicname>wan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wan</nictype>
        <uniqueidentifier>185</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>wan0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.5.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>181</hostid>
          <nicid>183</nicid>
          <hostname>firewall1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>183</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>112</uniqueidentifier>
      <location>109,397</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>113</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>113</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>114</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>114</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.4</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>115</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>115</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>116</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>116</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>117</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>117</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>118</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>118</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>119</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>119</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>120</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>120</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>112</hostid>
          <nicid>121</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>121</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>122</uniqueidentifier>
      <location>736,397</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>123</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>123</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>124</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>124</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.4</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>125</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>125</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>126</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>126</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>127</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>127</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>128</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>128</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>129</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>129</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>130</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>130</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>131</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>131</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>106</uniqueidentifier>
      <location>103,530</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>106</hostid>
          <nicid>107</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>107</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>106</hostid>
          <nicid>108</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>108</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>109</uniqueidentifier>
      <location>610,513</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>110</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>110</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>111</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>111</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.3</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>152</uniqueidentifier>
      <location>212,530</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>152</hostid>
          <nicid>153</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>153</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>152</hostid>
          <nicid>154</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>154</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.3</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc3</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>155</uniqueidentifier>
      <location>733,516</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>156</nicid>
          <hostname>pc3</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>156</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>157</nicid>
          <hostname>pc3</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>157</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>router0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>186</uniqueidentifier>
      <location>150,80</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>186</hostid>
          <nicid>187</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>187</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>186</hostid>
          <nicid>188</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>188</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>186</hostid>
          <nicid>189</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>189</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.2.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>172.16.3.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.2.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.4.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.2.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.5.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.2.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>router2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>160</uniqueidentifier>
      <location>310,30</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>161</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>161</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>162</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>162</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>163</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>163</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.3.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>172.16.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.2.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.4.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.3.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.5.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.3.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>router3</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>164</uniqueidentifier>
      <location>510,30</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>165</nicid>
          <hostname>router3</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>165</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>166</nicid>
          <hostname>router3</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>166</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.3.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>167</nicid>
          <hostname>router3</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>167</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.4.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>172.16.2.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.3.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.3.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.5.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.4.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>router4</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>168</uniqueidentifier>
      <location>720,90</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>168</hostid>
          <nicid>169</nicid>
          <hostname>router4</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>169</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>168</hostid>
          <nicid>170</nicid>
          <hostname>router4</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>170</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.4.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>168</hostid>
          <nicid>171</nicid>
          <hostname>router4</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>171</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.5.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>172.16.3.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.4.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.2.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.4.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.4.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>server0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>100</uniqueidentifier>
      <location>8,520</location>
      <mytype>server</mytype>
      <isdns>True</isdns>
      <isdhcp>True</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>101</nicid>
          <hostname>server0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>101</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>102</nicid>
          <hostname>server0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>102</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <dhcprange>
        <ip>127.0.0.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>192.168.1.2</ip>
        <mask>192.168.1.5</mask>
        <gateway>192.168.1.7</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
    </device>
    <device>
      <hostname>server1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>103</uniqueidentifier>
      <location>862,520</location>
      <mytype>server</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>True</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>103</hostid>
          <nicid>104</nicid>
          <hostname>server1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>104</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>103</hostid>
          <nicid>105</nicid>
          <hostname>server1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>105</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <dhcprange>
        <ip>127.0.0.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>192.168.2.2</ip>
        <mask>192.168.2.5</mask>
        <gateway>192.168.2.10</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
    </device>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>102</nicid>
        <hostname>server0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>112</hostid>
        <nicid>115</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>144</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>122</hostid>
        <nicid>125</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>181</hostid>
        <nicid>183</nicid>
        <hostname>firewall1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>191</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>155</hostid>
        <nicid>157</nicid>
        <hostname>pc3</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>122</hostid>
        <nicid>128</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>158</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>111</nicid>
        <hostname>pc1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>122</hostid>
        <nicid>127</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>151</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>103</hostid>
        <nicid>105</nicid>
        <hostname>server1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>122</hostid>
        <nicid>126</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>150</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>106</hostid>
        <nicid>108</nicid>
        <hostname>pc0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>112</hostid>
        <nicid>116</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>145</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>186</hostid>
        <nicid>189</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>160</hostid>
        <nicid>162</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>193</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>152</hostid>
        <nicid>154</nicid>
        <hostname>pc2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>112</hostid>
        <nicid>118</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>159</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>160</hostid>
        <nicid>163</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>164</hostid>
        <nicid>166</nicid>
        <hostname>router3</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>173</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>164</hostid>
        <nicid>167</nicid>
        <hostname>router3</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>168</hostid>
        <nicid>170</nicid>
        <hostname>router4</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>175</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>112</hostid>
        <nicid>117</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>176</hostid>
        <nicid>178</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>190</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>176</hostid>
        <nicid>180</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>wan0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>186</hostid>
        <nicid>188</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>192</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>181</hostid>
        <nicid>185</nicid>
        <hostname>firewall1</hostname>
        <nicname>wan0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>168</hostid>
        <nicid>171</nicid>
        <hostname>router4</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>194</uniqueidentifier>
    </link>
    <nettest>
      <shost>pc2</shost>
      <dhost>pc1</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc3</shost>
      <dhost>pc0</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
  </Network>
</EduNetworkBuilder>