<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EduNetworkBuilder>
  <!--This is a network file for EduNetworkBuilder.-->
  <Network>
    <message>There are multiple problems on this network.</message>
    <title>Internal Hemorrhage</title>
    <height>1024</height>
    <width>1024</width>
    <itemsize>100</itemsize>
    <showlabels>True</showlabels>
    <level>4</level>
    <sortorder>8</sortorder>
    <uniqueidentifier>215</uniqueidentifier>
    <startinghelplevel>full</startinghelplevel>
    <device>
      <hostname>firewall0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>100</uniqueidentifier>
      <location>440,350</location>
      <mytype>firewall</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>101</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>101</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wan</nictype>
        <nicname>wan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>104</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>wan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wan</nictype>
        <uniqueidentifier>104</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wan0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.20.2</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>102</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>102</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>103</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>103</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>192.168.2.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>192.168.10.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>192.168.1.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>192.168.10.6</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>192.168.100.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>192.168.20.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>139</uniqueidentifier>
      <location>290,780</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.130</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>139</hostid>
          <nicid>140</nicid>
          <hostname>copier0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>140</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>139</hostid>
          <nicid>141</nicid>
          <hostname>copier0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>141</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.131</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>148</uniqueidentifier>
      <location>900,740</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.130</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>148</hostid>
          <nicid>149</nicid>
          <hostname>copier1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>149</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>148</hostid>
          <nicid>150</nicid>
          <hostname>copier1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>150</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.131</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>170</uniqueidentifier>
      <location>290,600</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>171</nicid>
          <hostname>copier2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>171</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>172</nicid>
          <hostname>copier2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>172</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier3</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>173</uniqueidentifier>
      <location>900,570</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.130</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>173</hostid>
          <nicid>174</nicid>
          <hostname>copier3</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>174</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>173</hostid>
          <nicid>175</nicid>
          <hostname>copier3</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>175</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.132</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>185</uniqueidentifier>
      <location>650,640</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>186</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>186</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>187</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>187</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>188</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>188</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>189</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>189</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>190</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>190</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>191</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>191</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>192</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>192</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>193</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>193</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>194</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>194</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>123</uniqueidentifier>
      <location>150,600</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>124</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>124</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>125</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>125</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>126</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>126</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>127</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>127</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>128</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>128</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>129</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>129</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>130</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>130</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>131</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>131</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>132</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>132</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>195</uniqueidentifier>
      <location>770,640</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>196</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>196</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>197</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>197</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>198</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>198</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>199</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>199</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>200</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>200</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>201</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>201</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>202</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>202</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>203</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>203</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>195</hostid>
          <nicid>204</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>204</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>133</uniqueidentifier>
      <location>10,780</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>133</hostid>
          <nicid>134</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>134</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>133</hostid>
          <nicid>135</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>135</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>136</uniqueidentifier>
      <location>150,780</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>136</hostid>
          <nicid>137</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>137</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>136</hostid>
          <nicid>138</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>138</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.3</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>142</uniqueidentifier>
      <location>500,580</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>143</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>143</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>144</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>144</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.2</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc3</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>145</uniqueidentifier>
      <location>510,780</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>145</hostid>
          <nicid>146</nicid>
          <hostname>pc3</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>146</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>145</hostid>
          <nicid>147</nicid>
          <hostname>pc3</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>147</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.3</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc4</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>161</uniqueidentifier>
      <location>440,10</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.100.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>161</hostid>
          <nicid>162</nicid>
          <hostname>pc4</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>162</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>161</hostid>
          <nicid>163</nicid>
          <hostname>pc4</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>163</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.100.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>router0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>105</uniqueidentifier>
      <location>150,420</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.10.5</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>105</hostid>
          <nicid>106</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>106</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>105</hostid>
          <nicid>107</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>107</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.10.6</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>105</hostid>
          <nicid>108</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>108</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.130</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>192.168.2.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>192.168.10.5</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>router1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>109</uniqueidentifier>
      <location>720,430</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.10.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>110</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>110</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>111</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>111</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>112</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>112</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.10.2</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth2</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>211</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>eth2</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>211</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth2</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.130</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>router2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>164</uniqueidentifier>
      <location>440,170</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>165</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>165</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>166</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>166</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.20.1</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>167</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>167</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.100.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>112</nicid>
        <hostname>router1</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>103</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>160</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>195</hostid>
        <nicid>199</nicid>
        <hostname>net_switch2</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>173</hostid>
        <nicid>175</nicid>
        <hostname>copier3</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>209</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>142</hostid>
        <nicid>144</nicid>
        <hostname>pc2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>185</hostid>
        <nicid>188</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>205</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>133</hostid>
        <nicid>135</nicid>
        <hostname>pc0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>127</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>153</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>139</hostid>
        <nicid>141</nicid>
        <hostname>copier0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>129</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>155</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>104</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>wan0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>164</hostid>
        <nicid>166</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>168</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>185</hostid>
        <nicid>191</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>111</nicid>
        <hostname>router1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>213</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>136</hostid>
        <nicid>138</nicid>
        <hostname>pc1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>128</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>154</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>164</hostid>
        <nicid>167</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>161</hostid>
        <nicid>163</nicid>
        <hostname>pc4</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>169</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>105</hostid>
        <nicid>107</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>102</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>151</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>105</hostid>
        <nicid>108</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>126</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>152</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>145</hostid>
        <nicid>147</nicid>
        <hostname>pc3</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>185</hostid>
        <nicid>189</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>206</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>148</hostid>
        <nicid>150</nicid>
        <hostname>copier1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>195</hostid>
        <nicid>198</nicid>
        <hostname>net_switch2</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>208</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>170</hostid>
        <nicid>172</nicid>
        <hostname>copier2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>130</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port5</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>176</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>195</hostid>
        <nicid>200</nicid>
        <hostname>net_switch2</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>211</nicid>
        <hostname>router1</hostname>
        <nicname>eth2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <uniqueidentifier>214</uniqueidentifier>
    </link>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>copier2</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>pc3</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>net_switch0</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>net_switch0</shost>
      <dhost>pc4</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
  </Network>
</EduNetworkBuilder>
