<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EduNetworkBuilder>
  <!--This is a network file for EduNetworkBuilder.-->
  <Network>
    <en_message>Switch Ports can have three states:
Unagged
Tagged
Forbidden
When you are connecting switch-to-switch, they should be "Tagged."  This makes a "Trunk", or a backbone link that can pass any VLAN.  This allows packets to go to all the switches, and let the switches determine what devices they can go to from there.
To complete this puzzle, check both switches.  One of them does not have the port1 VLAN (which is what the switches are connected to each-other on) Tagged.  Set the VLAN to tagged and then see if you can do the pings.</en_message>
    <fr_message>Les ports de commutation peuvent avoir trois états:
Non partagé
Tagged
Interdit
Lorsque vous connectez switch-to-switch, ils doivent être "Tagged". Cela crée un "tronçon", ou un lien de base qui peut passer n'importe quel VLAN. Cela permet aux paquets d'accéder à tous les commutateurs et permet aux commutateurs de déterminer les périphériques auxquels ils peuvent accéder.
Pour compléter ce puzzle, vérifiez les deux commutateurs. L'un d'eux n'a pas le VLAN port1 (qui est ce que les commutateurs sont connectés les uns aux autres) Tagged. Définir le VLAN à étiqueté et ensuite voir si vous pouvez faire les pings.</fr_message>
    <en_title>Tagged VLANs</en_title>
    <height>1024</height>
    <width>1024</width>
    <itemsize>100</itemsize>
    <showlabels>full</showlabels>
    <level>6</level>
    <sortorder>3</sortorder>
    <uniqueidentifier>145</uniqueidentifier>
    <startinghelplevel>full</startinghelplevel>
    <vlansenabled>True</vlansenabled>
    <VLANPacketColors>False</VLANPacketColors>
    <device>
      <hostname>net_switch0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>100</uniqueidentifier>
      <location>240,390</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>101</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>101</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>102</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>102</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>103</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>103</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>104</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>104</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>105</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>105</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>106</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>106</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>107</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>107</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>108</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>108</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>109</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>109</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>110</uniqueidentifier>
      <location>660,390</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>111</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>111</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>112</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>112</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>113</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>113</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Tagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Tagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>114</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>114</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>115</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>115</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>116</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>116</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>117</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>117</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>118</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>118</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>119</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>119</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>121</uniqueidentifier>
      <location>100,640</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Yellow</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>121</hostid>
          <nicid>122</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>122</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>121</hostid>
          <nicid>123</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>123</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>124</uniqueidentifier>
      <location>240,640</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Yellow</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>124</hostid>
          <nicid>125</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>125</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>124</hostid>
          <nicid>126</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>126</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>127</uniqueidentifier>
      <location>380,640</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Green</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>127</hostid>
          <nicid>128</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>128</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>127</hostid>
          <nicid>129</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>129</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.3</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc3</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>130</uniqueidentifier>
      <location>580,640</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Green</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>131</nicid>
          <hostname>pc3</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>131</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>132</nicid>
          <hostname>pc3</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>132</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.4</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc4</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>133</uniqueidentifier>
      <location>750,640</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Green</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>133</hostid>
          <nicid>134</nicid>
          <hostname>pc4</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>134</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>133</hostid>
          <nicid>135</nicid>
          <hostname>pc4</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>135</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.5</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc5</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>136</uniqueidentifier>
      <location>870,640</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Yellow</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>136</hostid>
          <nicid>137</nicid>
          <hostname>pc5</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>137</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>136</hostid>
          <nicid>138</nicid>
          <hostname>pc5</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>138</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.6</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>103</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>110</hostid>
        <nicid>113</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch0_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>120</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>121</hostid>
        <nicid>123</nicid>
        <hostname>pc0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>104</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc0_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>139</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>124</hostid>
        <nicid>126</nicid>
        <hostname>pc1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>105</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc1_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>140</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>127</hostid>
        <nicid>129</nicid>
        <hostname>pc2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>109</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port7</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc2_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>141</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>130</hostid>
        <nicid>132</nicid>
        <hostname>pc3</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>110</hostid>
        <nicid>114</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc3_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>142</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>133</hostid>
        <nicid>135</nicid>
        <hostname>pc4</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>110</hostid>
        <nicid>115</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc4_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>143</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>136</hostid>
        <nicid>138</nicid>
        <hostname>pc5</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>110</hostid>
        <nicid>116</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc5_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>144</uniqueidentifier>
    </link>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>pc1</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>pc5</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>pc4</dhost>
      <thetest>FailedPing</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>192.168.1.255</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc2</shost>
      <dhost>pc3</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc2</shost>
      <dhost>192.168.1.255</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc2</shost>
      <dhost>pc0</dhost>
      <thetest>FailedPing</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>All</shost>
      <dhost>All</dhost>
      <thetest>LockVLANNames</thetest>
    </nettest>
    <tag>VLAN</tag>
    <VLANName
      ID="1"
      Color="Blue">Default</VLANName>
    <VLANName
      ID="2"
      Color="Blue">Sttaff</VLANName>
  </Network>
</EduNetworkBuilder>