<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EduNetworkBuilder>
  <!--This is a network file for EduNetworkBuilder.-->
  <Network>
    <en_message>They say they did not do anything, but suddenly everything stopped working.  Now that you are back from your trip, can you fix it? </en_message>
    <fr_message>TIls disent qu'ils n'ont rien fait, mais soudain tout a cessé de fonctionner. Maintenant que vous êtes de retour de votre voyage, pouvez-vous le réparer?</fr_message>
    <en_title>What you cannot see can hurt you</en_title>
    <height>1024</height>
    <width>1024</width>
    <itemsize>100</itemsize>
    <showlabels>full</showlabels>
    <level>3</level>
    <sortorder>12</sortorder>
    <uniqueidentifier>176</uniqueidentifier>
    <startinghelplevel>full</startinghelplevel>
    <vlansenabled>True</vlansenabled>
    <VLANPacketColors>False</VLANPacketColors>
    <device>
      <hostname>server0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>162</uniqueidentifier>
      <location>710,400</location>
      <mytype>server</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>True</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>162</hostid>
          <nicid>163</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>163</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wan</nictype>
        <nicname>wan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>162</hostid>
          <nicid>166</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>wan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wan</nictype>
        <uniqueidentifier>166</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>wan0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>162</hostid>
          <nicid>164</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>164</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.10</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>162</hostid>
          <nicid>165</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>165</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <dhcprange>
        <ip>127.0.0.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>192.168.1.10</ip>
        <mask>192.168.1.30</mask>
        <gateway>192.168.1.40</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
    </device>
    <device>
      <hostname>laptop0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>103</uniqueidentifier>
      <location>410,790</location>
      <mytype>laptop</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>103</hostid>
          <nicid>104</nicid>
          <hostname>laptop0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>104</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>103</hostid>
          <nicid>105</nicid>
          <hostname>laptop0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>105</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>laptop1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>123</uniqueidentifier>
      <location>680,160</location>
      <mytype>laptop</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>124</nicid>
          <hostname>laptop1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>124</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>125</nicid>
          <hostname>laptop1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>125</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>109</uniqueidentifier>
      <location>410,400</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>110</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>110</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>111</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>111</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.4</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>112</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>112</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>113</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>113</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>114</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>114</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>115</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>115</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>116</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>116</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>117</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>117</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>118</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>118</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>130</uniqueidentifier>
      <location>410,280</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <isinvisible>True</isinvisible>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>131</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>131</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>132</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>132</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>133</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>133</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>134</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>134</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>135</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>135</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>136</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>136</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>137</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>137</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>138</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>138</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>139</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>139</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>100</uniqueidentifier>
      <location>130,680</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>101</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>101</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>102</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>102</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>168</uniqueidentifier>
      <location>610,650</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>168</hostid>
          <nicid>169</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>169</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>168</hostid>
          <nicid>170</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>170</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>172</uniqueidentifier>
      <location>130,450</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>172</hostid>
          <nicid>173</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>173</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>172</hostid>
          <nicid>174</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>174</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>router0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>119</uniqueidentifier>
      <location>410,160</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>119</hostid>
          <nicid>120</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>120</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>119</hostid>
          <nicid>121</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>121</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>119</hostid>
          <nicid>122</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>122</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>wrouter0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>142</uniqueidentifier>
      <location>260,280</location>
      <mytype>wrouter</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>True</isdhcp>
      <isinvisible>True</isinvisible>
      <gateway>
        <ip>10.1.2.2</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>145</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>145</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wan</nictype>
        <nicname>wan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>160</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wan</nictype>
        <uniqueidentifier>160</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wan0</nicname>
          <myip>
            <ip>10.1.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>vpn</nictype>
        <nicname>vpn0</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>159</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>vpn0</nicname>
        </myid>
        <nictype>vpn</nictype>
        <uniqueidentifier>159</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>vpn0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>146</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>146</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>10.1.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>147</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>147</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>148</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>148</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>149</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>149</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>150</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>150</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport6</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>151</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport6</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>151</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wport6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport7</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>152</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport7</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>152</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wport7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport8</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>153</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport8</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>153</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wport8</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport9</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>154</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport9</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>154</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wport9</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport10</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>155</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport10</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>155</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wport10</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport11</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>156</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport11</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>156</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wport11</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport12</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>157</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport12</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>157</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wport12</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport13</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>158</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport13</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>158</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>wport13</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <dhcprange>
        <ip>127.0.0.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>10.1.2.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>10.1.1.1</ip>
        <mask>10.1.1.10</mask>
        <gateway>10.1.1.20</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
    </device>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>102</nicid>
        <hostname>pc0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>112</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc0_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>126</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>103</hostid>
        <nicid>105</nicid>
        <hostname>laptop0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>113</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>laptop0_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>127</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>119</hostid>
        <nicid>122</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>125</nicid>
        <hostname>laptop1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>router0_link_laptop1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>129</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>114</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>130</hostid>
        <nicid>133</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch0_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>140</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>130</hostid>
        <nicid>134</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>119</hostid>
        <nicid>121</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch1_link_router0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>141</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>142</hostid>
        <nicid>147</nicid>
        <hostname>wrouter0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>130</hostid>
        <nicid>135</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>wrouter0_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>161</uniqueidentifier>
      <isinvisible>True</isinvisible>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>162</hostid>
        <nicid>164</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>115</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>server0_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>167</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>168</hostid>
        <nicid>170</nicid>
        <hostname>pc1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>116</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port5</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc1_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>171</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>172</hostid>
        <nicid>174</nicid>
        <hostname>pc2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>117</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port6</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc2_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>175</uniqueidentifier>
    </link>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>pc1</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>pc2</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>laptop0</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>laptop1</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <VLANName
      ID="1"
      Color="Blue">Default</VLANName>
  </Network>
</EduNetworkBuilder>